仕 様 書

１　供給物件　イノシシ対策用電気柵

２　仕様等

⑴　数量

【№1 平北神谷地区】

・　整備延長850ｍの２段

【№2 常磐三沢町地区】

・　整備延長600ｍの２段

【№3 上神白字宮ノ作地区】

・　整備延長1,050ｍの２段

【№4 渡辺町泉田字一町田地区】

・　整備延長700ｍの２段

【№5 三和町上三坂地区】

・　整備延長550ｍの２段

【№6 宇根尻地区】

・　整備延長850ｍの２段

【№7 高倉地区】

・　整備延長750ｍの２段

⑵　仕様

　①　最大出力エネルギー

　　　必要な出力が発揮されること。

　　・　延長800ｍ以下にあっては、0.5ジュール以上

　　・　延長800ｍを超えるものにあっては、1.0ジュール以上

　②　ソーラー充電仕様

　③　絶縁ポール　３ｍ間隔

　④　危険表示版　100ｍ間隔

　⑤　テスター　各セット１つ

　⑥　電気柵一周につきゲート８箇所設置（４箇所×２段）

　　⑦　その他上記仕様による電気柵の設置・管理に要する物品

３　納入場所

　　いわき市鳥獣被害防止対策協議会事務局が指定する場所

４　その他

　　見積金額には納入場所への発送、設置にかかる現地指導・問い合わせ対応・

マニュアルの配布等にかかる料金を含むこと。

　地区別の金額・資材内訳が分かる見積とすること。

５　納入期日

　　いわき市鳥獣被害防止対策協議会事務局が指定する令和３年７月30日（金）までの日。